대한육상연맹 시설규정 개정내용

(2022년 제1차 이사회 : 2022. 01. 21)

1. 공인 육상경기장 시설과 로드레이스 코스 및 경보경기코스 규칙

구분		현행	개정(안)	사유
주로	직선주로	* 너비 9.76m 8레인 이상 (9레인권장) * 길이 140m 이상 * 직선주로 (100m) 2개소 시설 (140m 이상) <신설경기장 설계 시 적용>	* 너비 9.76m 8레인 이상 (9레인권장) * 길이 140m 이상 * 직선주로 (100m) 2개소 시설 - 본부석 쪽 140m 이상 - 건너편 쪽 120m 이상 <신설경기장 필수>	선수들의 경기력 향상을 위해 필수 사항으로 변경
준비운동장	1종	1종 400m트랙 ~ (중략)	1종 400m트랙~ (중략)	400m 트랙의 준비운동장인 경우 대회 개최 시와 훈련에 있어 선수들의 편의와 안전을 위해 항목 추가
	2종 ~3종	직선 140m 6레인~ (중략)	직선 140m 6레인~ (중략) * 투척 연습장 별도 확보 권고
	공통 사항	- 준비운동장에서~ (중략) - 대형시계 설치~ (중략)	- 준비운동장에서~ (중략) - 대형시계 설치~ (중략) - 400m 트랙일 경우 방송시설 설치 - 3000mSC 물웅덩이 설치 권고
원반,해머던지기 그물장 (포설확인 시 설치)		1개소~ (중략)	1개소~ (중략) *그물은 설치 후 하단에 1m의 여유가 있어야 하며, 모래주머니 등으로 고정해야 한다.	안전사고 방지를 위해 길이를 연장하고 고정물 비치
경기장의 배수시설		강우 직후~ (중략)	강우 직후~ (중략) -트랙의 안쪽 배수로 표면 전체를 합성포장재로 포설해야 하며, 원활한 배수를 위해 배수구를 확보해야 한다. * 배수구 규격 폭 약20mm / 길이 약40cm / 간격 약15cm) 단, 곡선주로는 폭을 약 10mm로 하며, 창던지기 도움닫기 주로는 배수구를 설치하지 않는다.	미끄럼 방지, 부상 등에 대한 안전사고를 예방하기 위해 변경
트랙․필드 포장재		제1종, 제2종, 제3종 모두 합성 포장이 필요. (주경기장과 준비운동장의 바닥재 재질은 동일 하여야 하며, 합성고무 방식은 롤메트 방식과 우레탄~ (중략)	제1종, 제2종, 제3종 모두 합성 포장이 필요. (주경기장과 준비운동장의 바닥재 재질은 상이하여도 무방하며, 합성고무 방식은 롤메트 방식과 우레탄~ (중략)	오래된 경기장의 경우 주경기장은
용기구 창고 (1종/2종)		1/2종 경기장 300m2 이상의~ (중략) 창고 출입문은 높이 3m, 너비 5m 자동 셔터문을 설치 한다.	1/2종 경기장 300m2 이상의 ~(중략) 창고 출입문은 높이 3m,너비 5m 자동 셔터문, 냉·난방 장비, 화장실을 설치한다. -셔터문, 냉·난방 장비 필수 -화장실 권고(이동식 가능) (신규 및 재공인 경기장부터 적용)	편의시설 추가 용기구 파손 및 분실 방지를 위해 항목 추가
		3종은 현행유지	3종은 현행유지
		용기구 및 장비의 분실, 파손 등을 *우려하여 타 물품(농기계, 농약, 페인트 등)을 보관해서는 안 된다. (1,2,3종 동일 적용)
하단 주석		KAAF 규칙의 레인 너비는 1.22m (±0.01m)로 한다.	주1) KAAF 규칙의 레인 너비는 1.22m(±0.01m)로 한다. 주2) 각 운영실은 평시에는 편의에 맞게 사용할 수 있으나 대회개최 시에는 사용이 가능하도록 해야 한다.	평상시에 사용하지 않은 운영실에 대한 공실에 따른 손실을 피하기 위해 항목 추가

제2조 1) 종합경기장 종별규정

구분	현행	개정(안)	사유
제4조	제1종 육상상경기장에 있어서는 육상경기 시설과 용기구 및 장비 관리요원을 두어야 한다.	공인육상상경기장에 있어서는 육상경기 시설과 용기구 및 장비 관리요원을 두어야 한다. (육상지도자 자격증 또는 심판자격 증 보유자 권고)	용기구 분실/파손 등을 예방하기 위해 기본 자격 권고

3. 육상경기장 공인에 관한 세칙

제17조 경기장에 비치할 용구 및 장비 (별첨)

품목	규격	1종	2종	3종	비 고	사유
스타터용 확성장비	이동식 회전바퀴 핀마이크, 핸드마이크 포함.	3조	3	1	필수 구입	전자장비 도입으로 삭제
연습용 시그널 장비	단발식 격발 시그널 장비(화약 장전)	10	10	5	필수 구입	대회에서 사용하는 유사제품으로 구성할 수 있도록 변경
	출발 신호음을 낼 수 있는 전자 장비 -40W이상의 스피커와 연결된 전자식 신호총	5	5	3
화약	신호음을 낼 수 있는 화약	2,000	2,000	1,000	필수 구입	시그널 장비 변경으로 삭제
장대높이뛰기 지주거리 표식	숫자판 0-9 2개 부착 높이 120㎝ (2개 1조)	2조	2	1	필수 구입	자구수정
필드경기 결과표시기	- 디지털방식 : 고휘도LED램프(4,500cd 이상 : 칸텔라)를 사용, 표시부는 지면에서 1m 높이 이상 위치, 각 글자크기는 320모듈 이상, 화면크기는 640*1920 이상의 회전식으로 양면 표출이 가능하여야 하며, 전기선이 지지대안쪽으로 연결되도록 제작, 비닐덮개(우천 시 사용) : 3개 포함 * 납품 시 경기장 내 과학계측기(광파)와 연동(유,무선)될 수 있도록 하여야 한다. - 수동식(회전용) : 3개	3/3	3/3	0/3	디지털방식 필요시 구입
					수동식 필수 품목	시.도에서 개최하는 대회 운영을 위해 3종 수동식 3개 필수로 변경
높이뛰기 크로스바	3.98 - 4.02m 글라스파이버 2개국(세계육상경기연맹 승인품)의 수입품 5개 필히 구입(1,2종) (크로스바의 끝은 단단하고 매끄러운재질 : 무게 최대 2.0㎏)	15개	15	5	필수 구입	국제 경쟁력을 위해 수입품 구비 항목 추가
장대높이뛰기 크로스바	4.50m(±2㎝) 글라스파이버 2개국(세계육상경기연맹 승인품)의 수입품 5개 필히 구입(1,2종) (바 끝은 단단하고 매끄러운재질 예:플라스틱)	15개	10	3	필수구입	국제 경쟁력을 위해 수입품 구비 항목 추가

5. 합성포장재 육상경기장 공인에 관한 세칙

조항	현행	개정(안)	사유
제6조	합성포장재의 규격과 두께는 다음과 같다. 1) 현행과 같음 2) 트랙 주로의 두께는~ (중략), 합성포장재 두께 포설은 전체기준에 미달되는 두께가 10%를 초과하지 않아야 한다.	합성포장재의 규격과 두께는 다음과 같다. 1) 현행과 같음 2) 트랙 주로의 두께는~ (중략), 합성포장재 두께 포설은 전체기준에 미달되는 두께가 10%를 초과하지 않아야 한다. 단, 미달되는 두께는 13mm 이상의 구간은 10mm 이하일 경우, 20mm 이상의 구간은 16mm 이하이면 안 된다.	평균두께는 규정에 이상이 없지만 특정 지역에 두께미달일 경우 선수들의 부상에 우려가 있어 최소 수치 설정
	단, 3,000mSC의 물웅덩이 바닥은 수면이 시작되는 부분 부터 전체를 25㎜의 두께로 합성 포장재를 포설해야하며, 또한 진행방향 수면 위 1.50m까지도 25㎜의 두께로 포설하여야 한다.	단, 3,000mSC의 물웅덩이 바닥은 수면이 시작되는 부분 부터 전체를 25㎜의 두께로 합성 포장재를 포설해야하며, 또한 진행방향 수면 위 1.50m까지도 25㎜의 두께로 포설하여야 한다. (흘러내림 방지를 위해 경화를 위한 약품 및 제품 등을 섞어서 시공하면 안 된다.)	경사로 인해 경화제 등을 사용하여 착지장소가 다른 지역에 비해 경화가 일찍 일어나 선수들의 부상방지를 위해 내용 추가
제7조	트랙주로의 표식(각종 스타트라인, 테이크오버존, 허들의 위치 등)은 타일을 매설하고 표면에 도포하여 명시한다. 색상은 별첨의 표준표에 의한다.	트랙주로의 표식(각종 스타트라인, 테이크오버존, 허들의 위치 등)은 스포츠 캐빈 안쪽 트랙 표면에 금속 재질의 마름모 모양(◇)으로 매설하고 나사로 고정해야 한다.(스포츠 캐빈에 음각 또는 별도 표기해서는 안 된다.)규격은 별첨의 표준표에 의한다.	타일의 모양, 위치 등이 경기장 별로 상이하여 통일하기 위해 항목 추가 파손으로 인해 재질 변경
제10조	장대높이뛰기의 도움닫기주로는 1~3항 현행과 동일	장대높이뛰기의 도움닫기주로는 1~3항 현행과 동일 4) 도움닫기 주로에는 폴 박스로부터 3m부터 5m까지는 50cm단위, 5m부터 13m까지는 1m 단위의 거리를 표시할 수 있는 마킹을 한다.	선수들의 편의를 위해 마킹 항목 추가

6. 육상경기장에 관한 자료

조항	현행	개정(안)	사유
3)항	앞에서도 설명한 바와 같이 1주거리의 계측점은 안쪽의 연석 높이가 그라운드보다 5㎝~ (중략) 스크래치라인은 존의 가운데 10m의 간격의 평행선으로 그어야 한다.	앞에서도 설명한 바와 같이 1주거리의 계측점은 안쪽의 연석 높이가 그라운드보다 5㎝~ (중략) 스크래치라인은 존의 가운데 10m의 간격의 평행선으로 그어야 한다. 각 스타트라인에는 종목을 다음과 같이 표기해야 한다. 주) 글자의 높이는 5cm 이내	스타트 라인에 종목 마킹 항목 추가
5)항	용기구 검정 및 경기장공인, 포설확인 절차 ① 현행과 같음 ② 경기장 포설확인 신청절차 가) 현행과 같음 나) 토목 후 아스팔트 레벨 자문 - 아스팔트 포설 후 최소 10일 이상의 양생기간을 두고 자문을 신청한다.	용기구 검정 및 경기장공인, 포설확인 절차 ① 현행과 같음 ② 경기장 포설확인 신청절차 가) 현행과 같음 나) 토목 후 아스팔트 레벨 자문 - 아스팔트 포설 후 최소 30일 이상의 양생기간을 두고 자문을 신청한다. - 자문현장에는 신청기관 담당자, 아스팔트 시공업체, 합성포장재 시공업체가 반드시 모두 참석해야 한다.	분쟁을 방지하고자 자문 현장에 발주처와 시공업체 전체 참석을 의무화 하고, 경기장 시공 에 따른 아스팔트 양생기간을 연장 함
	다) 합성포장재 포설 후 확인 -라인마킹 등~ (중략) (현행과 같음)	다) 합성포장재 포설 후 확인 -라인마킹 등~ (중략) (현행과 같음) - 합성포장재 포설확인 신청 시 세계육상연맹 또는 KS에서 인증 받은 규격서를 첨부해야 한다. - 포설확인 이후 변형 등으로 인해 합성포장재에 이상이 있을 경우 1년 이내 재확인을 신청 할 수 있다.	경기장 시공 제품 교차 점검을 위해 규격서 첨부 설치 이후 변형 등으로 인한 재확인 신청에 대한 안내 사항 추가

대한육상연맹 시설규정 개정내용

(2022년 제4차 이사회 : 2022. 10. 26)

1. 공인육상경기장 시설과 로드레이스 코스 및 경보경기코스 규칙

구분	현행	개정	사유
트랙․필드 포장재	제1종, 제2종, 제3종 ~~중략 주경기장의 잔디는 천연잔디로 시설하여야 하며, 1종경기장의 준비(보조)운동장의 경우 천연잔디 또는 마사토로 시설한다.	제1종, 제2종, 제3종 ~~중략 주경기장의 잔디는 천연잔디 (하이브리드 포함)로 시설하여야 하며, 1종경기장의 준비(보조) 운동장의 경우 천연잔디 (하이브리드 포함) 또는 마사토로 시설한다.	천연잔디 관리의 어려움을 개선한 제품들이 지속적으로 개발되고 있어 이러한 제품들이 투척경기 용구의 낙하지점 표기에 문제가 없을 경우 경기장 조성에 사용할 수 있도록 하고자 함.

◇ 제2조 제1항 종합경기장 종별규정

시설규정 개정 내용

(2023년 제1차 이사회 : 2023. 01. 30)

3. 육상경기장 공인에 관한 세칙

제17조 육상경기장 시설 및 경기장 구비 용구 및 기구 현황 (별첨)

품목	규격	1종	2종	3종	비 고	사 유
사진촬영대	높이조절식으로 적재판하중 60㎏ 이상 : 높이 4m 이상	1대	1	0	필수구입	사진판정장치에 기본삼각대 제공으로 항목 삭제
필드경기 결과표시기	- 디지털방식 : 고휘도LED램프(4,500cd 이상 : 칸텔라)를 사용, 표시부는 지면에서 1m 높이 이상 위치, 각 글자크기는 320모듈 이상, 화면크기는 640*1920 이상의 회전식으로 양면 표출이 가능하여야 하며, 전기선이 지지대안쪽으로 연결되도록 제작, 비닐덮개(우천 시 사용) : 3개 포함 * 납품 시 경기장 내 과학계측기(광파)와 연동(유,무선)될 수 있도록 하여야 한다. - 수동식(회전용) : 3개 * 디지털방식 미 구입 시 수동식 6개 구입	3/6	3/6	0/4	디지털방식 필요시 구입	디지털방식은 필요 시 구입으로 항목으로 수동식 3개로 시.도에서 개최하는 대회를 진행하기에는 부족함에 따라 디지털방식 미 구입시에는 수동식 6개 구입으로 변경하고자 함.
					수동식 필수 품목
		디지털방식 구입 시 수동식 3개 구입 수동식만 구입 시 6개 구입
장대높이 뛰기용 폴	(남자) 4.60~5.00/60~80㎏ 글라스 파이버 (여자) 4.20~4.40/55~65㎏ 글라스 파이버	각3개	각3개	0	필수구입	장대 및 혼성경기에 참가하는 선수들을 위해 최소 수량으로 변경하여 필수로 구비하고자 함.
장대높이뛰기 크로스바	4.50m(±2㎝) 글라스파이버 2개국(세계육상경기연맹 승인품)의 수입품 5개 필히 구입(1,2종) (바 끝은 단단하고 매끄러운재질 예:플라스틱)	15개	10	3	필수구입	국제 경쟁력을 위해 수입품 구비 항목 추가
소집실용 앰프	작동과 이동이 용이한 500W이상 유무선 제품 (마이크 유선 1개 / 무선 1개)	1개	1	0	〃	제품의 상세 규격 표기
강철제줄자	30m (KS인증제품)	8개	8	2	필수구입	강철제 줄자가 불량이 많아 KS인증제품으로 구매하는 것으로 변경.
강철제줄자	50m (KS인증제품)	4개	4	2	필수구입
강철제줄자	100m (KS인증제품)	5개	5	1	필수구입
전기연결선 (릴선, 멀티탭)	*릴선 100m : 5개, 50m : 15개 *멀티탭 : 10m(5구) 20개 (개벌 절전 스위치식 KS인증 제품)	20 /20	20 /20	20 /20	필수구입	화재예방등을 위해 개별스위치 식으로 변경.
선수용 벤치	긴의자 4-5인용 (가볍고 견고한 재질) (접의자로 대체 가능 : 1종 120개 / 2종 120개 / 3종 50개)	40개	40	10	필수구입	용이하기 위해 개별 접의자 항목 추가
마라톤	* 경기용품
마라톤 거리표식	관문용 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40km 180×90 A형 철제 입간판(양면) 8개 1조	필요시 구입 (전국체육대회 개최지는 필수품목)				실제 사용하는 제품으로 규격 변경
	중간지점 21.0975km 180×90 A형 철제 입간판(양면) 1개 1조
	반환점 180×90 A형 철제 입간판(양면) 필요량
음료수/스펀지 공급소, 위치 표식	7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5km 180×90 A형 철제 입간판(양면) 7개 1조
마라톤용 기구	접긴 테이플 60㎝×180㎝ 30개
마라톤용 기구	비닐테이블보 70㎝×190㎝ 백, 적, 황 각 10매 1조					미사용으로 삭제
마라톤용 기구	철 접의자 : 100개
마라톤용 기구	대형 주전자 : 10개					미사용으로 삭제
마라톤용 기구	대형 플라스틱 물통 : 30개
마라톤용 기구	스펀지 5㎝×7㎝×10㎝ : 1,000개					미사용으로 삭제
마라톤용 기구	종이컵 : 1,000개					미사용으로 삭제

경기장 구비 용구 및 기구 현황표 경기용품/ 일반용품 분리 운영 (별첨)

※ 사유 : 용구 및 장비 관리의 효율성과 각종경기대회 시 소모품 등으로 인해 추가 구입의 용이함을 위해 경기용품과 일반용품을 분류 하여 관리하고자 함.

1) 경기용품

- 일반용품으로 분류 한 품목 외 기존 용품을 경기용품으로 분류

2) 일반용품

품명	내 용	1종	2종	3종	비고
우천 시 선수대피소	조립이동식 알루미늄제품 3m×6m : 15개, 3m×3m : 5개, 3종 : 3m×6m : 10개	20대	20	10	필수구입
접긴 테이블	60㎝×180㎝	40각	40	10	〃
접의자		100각	100	20	〃
선수용 옷 바구니	손잡이 있는 것	300개	300	150	〃
소집실용 앰프	작동과 이동이 용이한 500W이상 유무선 제품 (마이크 유선 1개 / 무선 1개)	1개	1	0	〃
합성수지 줄자	100m, 50ｍ 각 1개 1조	3조	3	1	〃
전자저울	10㎏ 이하 투척용 기구 계측용(단위 1g)	1대	1	1	〃
비(소모품)		6개	6	3	〃
삽	토사용 3평	5개	3	2	〃
강철제줄자	30m (KS인증제품)	8개	8	2	〃
강철제줄자	50m (KS인증제품)	4개	4	2	〃
강철제줄자	100m (KS인증제품)	5개	5	1	〃
메가폰	핸드마이크	7개	7	3	〃
선수용 벤치	긴의자 4-5인용 (가볍고 견고한 재질) (접의자로 대체 가능 : 1종 120개 / 2종 120개 / 3종 50개)	40개	40	10	〃
경기결과 게시판	90㎝×180㎝ (이동용 바퀴부착)	2대	2	0	〃
선수유도 안내판	30㎝×40㎝ 화이트보드, 손잡이부착	10대	10	5	〃
비치파라솔	원형 탁자 부	40조	40	10	〃
비옷	(판초 100, 상하의 100)	200벌	200	200	〃
우천 시 기록용 상자	40㎝×15㎝×25㎝×30㎝ 투명한 아크릴판	10개	10	0	〃
전기연결선 (릴선, 멀티탭)	* 릴선 100m : 5개, 50m : 15개 * 멀티탭 : 10m(5구) 20개 KS인증	20 /20	20 /20	10 /10	〃
감찰원용 의자	접의자(플라스틱), 낚시용의자 제외	50개	40	20	〃
물뿌리개	10ℓ	3개	1	1	〃
발구름판 대체용 공구	12벤치, 멍키스패너, 전동식 파이프렌치, 복스스패너, 자, 깍기, 톱, +자, 드라이버, 커터칼(大), 전동식 대패 각 1개씩	1조	1	1	〃
투척용 발닦게 매트	50㎝×100㎝	6장	6	4	〃
라바콘A	높이 60㎝ 이상(연질)	500개	500	200	〃
라바콘B	높이 30㎝ 이상(연질)	300개	300	150	〃

4. 로드레이스 코스 및 로드경보경기 코스공인에 관한 세칙

현 행	개 정(안)	비 고
제6조 로드레이스 코스 또는 로드경보경기 코스의 공인을 ~중략 1) ~ 6) 중략	제6조 로드레이스 코스 또는 로드경보경기 코스의 공인을 ~중략 1) ~ 6) 중략 [주] 육로를 통해 이동이 불가할 경우 신청기관에서 존스카운터 설치 가능한 실측용 자전거 2대를 제공해야 한다.	육로를 통해 장비를 운반 하기 힘든 경우를 대비 하여 규정 신설

5. 합성포장재 육상경기장 공인에 관한 세칙

현 행	개 정(안)	비 고
제6조 합성포장재의 규격과 두께는 다음과 같다. 1) 중략 2) 중략 [주] 트랙 주로의 두께 측정은 달리는 방향으로 10m 간격으로 홀수 짝수 레인을 교차하며 두께를 측정한다. 제7조 ~제 11조 중략	제6조 합성포장재의 규격과 두께는 다음과 같다. 1) 중략 2) 중략 [주1] 트랙 주로의 두께 측정은 달리는 방향으로 10m 간격으로 홀수 짝수 레인을 교차하며 두께를 측정한다. [주2] 25mm 시공 구간은 단일(1장)로 시공하거나, 두 장을 덧 붙여서 시공할 경우 접착제는 연질 성분으로 시공하고 접착제 사용으로 인해 탄성 유지에 방해가 되면 안 되며, 시공 후 탄성과 두께는 세계육상연맹 또는 KS인증 기준에 미달 되서는 안 된다. 제7조 ~제 11조 중략 [주] 도움닫기 주로 20mm 시공 구간은 단일(1장)로 시공하거나, 두 장을 덧 붙여서 시공할 경우 접착제는 연질 성분으로 시공하고 접착제 사용으로 인해 탄성 유지에 방해가 되면 안 되며, 시공 후 탄성과 두께는 세계육상연맹 또는 KS인증 기준에 미달 되서는 안 된다.	20mm,25mm 구간의 경우 시공법에 따라 접합 부위의 강도가 다를 경우가 많아 오차 범위를 줄이 고자 해당 규정 신설.

6. 육상경기장에 관한 자료

5) 용기구 검정 및 경기장공인, 포설확인 절차

현 행	개 정(안)	비 고
① 중략 ② 경기장 포설확인 신청절차 가) 중략 나) 중략 다) 합성포장재 포설 후 확인 - 라인마킹 등 육상경기장과 용기구 및 장비 규칙 제1장 제1조 (1) 종합경기장 종별규정 참조 - 덧씌우기 경우 시공 전·후 자문(확인)을 받은 후 포설 라) 중략 마) 중략 ③ 중략	① 중략 ② 경기장 포설확인 신청절차 가) 중략 나) 중략 다) 합성포장재 포설 후 확인 - 라인마킹 등 육상경기장과 용기구 및 장비 규칙 제1장 제1조 (1) 종합경기장 종별규정 참조 - 덧씌우기 경우 시공 전·후 자문(확인)을 받은 후 포설 - 포설확인 신청 시 KS 인증기관을 통해 현장 점검 실시(신설, 덧씌우기, 보수경기장) ※ KS 인증기관 검사 내용 · 충격흡수성, 미끄럼 저항, 수직방향 변형 (신청기관에서 일자에 맞춰 KS인증업체로 점검 신청) 라) 중략 마) 중략 ③ 중략	제품 시공에 따른 정밀 한 확인을 위해 KS인증기관을 통해 현장에서 확인 하고자 함.