【 첨 부 】

대한육상연맹 시설규정 개정내용

1. 공인 육상경기장 시설과 로드레이스 코스 및 경보경기코스 규칙

구분		현행	개정(안)	사유
주로	직선주로	* 너비 9.76m 8레인 이상 (9레인권장) * 길이 140m 이상 * 직선주로 (100m) 2개소 시설 (140m 이상) <신설경기장 설계 시 적용>	* 너비 9.76m 8레인 이상 (9레인권장) * 길이 140m 이상 * 직선주로 (100m) 2개소 시설 - 본부석 쪽 140m 이상 - 건너편 쪽 120m 이상 <신설경기장 필수>	선수들의 경기력 향상을 위해 필수 사항으로 변경
준비운동장	1종	1종 400m트랙 ~ (중략)	1종 400m트랙~ (중략)	400m 트랙의 준비운동장인 경우 대회 개최 시와 훈련에 있어 선수들의 편의와 안전을 위해 항목 추가
	2종 ~3종	직선 140m 6레인~ (중략)	직선 140m 6레인~ (중략) * 투척 연습장 별도 확보 권고
	공통 사항	- 준비운동장에서~ (중략) - 대형시계 설치~ (중략)	- 준비운동장에서~ (중략) - 대형시계 설치~ (중략) - 400m 트랙일 경우 방송시설 설치 - 3000mSC 물웅덩이 설치 권고
원반,해머던지기 그물장 (포설확인 시 설치)		1개소~ (중략)	1개소~ (중략) *그물은 설치 후 하단에 1m의 여유가 있어야 하며, 모래주머니 등으로 고정해야 한다.	안전사고 방지를 위해 길이를 연장하고 고정물 비치
경기장의 배수시설		강우 직후~ (중략)	강우 직후~ (중략) -트랙의 안쪽 배수로 표면 전체를 합성포장재로 포설해야 하며, 원활한 배수를 위해 배수구를 확보해야 한다. * 배수구 규격 폭 약20mm / 길이 약40cm / 간격 약15cm) 단, 곡선주로는 폭을 약 10mm로 하며, 창던지기 도움닫기 주로는 배수구를 설치하지 않는다.	미끄럼 방지, 부상 등에 대한 안전사고를 예방하기 위해 변경
트랙․필드 포장재		제1종, 제2종, 제3종 모두 합성 포장이 필요. (주경기장과 준비운동장의 바닥재 재질은 동일 하여야 하며, 합성고무 방식은 롤메트 방식과 우레탄~ (중략)	제1종, 제2종, 제3종 모두 합성 포장이 필요. (주경기장과 준비운동장의 바닥재 재질은 상이하여도 무방하며, 합성고무 방식은 롤메트 방식과 우레탄~ (중략)	오래된 경기장의 경우 주경기장은
용기구 창고 (1종/2종)		1/2종 경기장 300m2 이상의~ (중략) 창고 출입문은 높이 3m, 너비 5m 자동 셔터문을 설치 한다.	1/2종 경기장 300m2 이상의 ~(중략) 창고 출입문은 높이 3m,너비 5m 자동 셔터문, 냉·난방 장비, 화장실을 설치한다. -셔터문, 냉·난방 장비 필수 -화장실 권고(이동식 가능) (신규 및 재공인 경기장부터 적용)	편의시설 추가 용기구 파손 및 분실 방지를 위해 항목 추가
		3종은 현행유지	3종은 현행유지
		용기구 및 장비의 분실, 파손 등을 *우려하여 타 물품(농기계, 농약, 페인트 등)을 보관해서는 안 된다. (1,2,3종 동일 적용)
하단 주석		KAAF 규칙의 레인 너비는 1.22m (±0.01m)로 한다.	주1) KAAF 규칙의 레인 너비는 1.22m(±0.01m)로 한다. 주2) 각 운영실은 평시에는 편의에 맞게 사용할 수 있으나 대회개최 시에는 사용이 가능하도록 해야 한다.	평상시에 사용하지 않은 운영실에 대한 공실에 따른 손실을 피하기 위해 항목 추가

제2조 1) 종합경기장 종별규정

구분	현행	개정(안)	사유
제4조	제1종 육상상경기장에 있어서는 육상경기 시설과 용기구 및 장비 관리요원을 두어야 한다.	공인육상상경기장에 있어서는 육상경기 시설과 용기구 및 장비 관리요원을 두어야 한다. (육상지도자 자격증 또는 심판자격 증 보유자 권고)	용기구 분실/파손 등을 예방하기 위해 기본 자격 권고

3. 육상경기장 공인에 관한 세칙

제17조 경기장에 비치할 용구 및 장비 (별첨)

품목	규격	1종	2종	3종	비 고	사유
스타터용 확성장비	이동식 회전바퀴 핀마이크, 핸드마이크 포함.	3조	3	1	필수 구입	전자장비 도입으로 삭제
연습용 시그널 장비	단발식 격발 시그널 장비(화약 장전)	10	10	5	필수 구입	대회에서 사용하는 유사제품으로 구성할 수 있도록 변경
	출발 신호음을 낼 수 있는 전자 장비 -40W이상의 스피커와 연결된 전자식 신호총	5	5	3
화약	신호음을 낼 수 있는 화약	2,000	2,000	1,000	필수 구입	시그널 장비 변경으로 삭제
장대높이뛰기 지주거리 표식	숫자판 0-9 2개 부착 높이 120㎝ (2개 1조)	2조	2	1	필수 구입	자구수정
필드경기 결과표시기	- 디지털방식 : 고휘도LED램프(4,500cd 이상 : 칸텔라)를 사용, 표시부는 지면에서 1m 높이 이상 위치, 각 글자크기는 320모듈 이상, 화면크기는 640*1920 이상의 회전식으로 양면 표출이 가능하여야 하며, 전기선이 지지대안쪽으로 연결되도록 제작, 비닐덮개(우천 시 사용) : 3개 포함 * 납품 시 경기장 내 과학계측기(광파)와 연동(유,무선)될 수 있도록 하여야 한다. - 수동식(회전용) : 3개	3/3	3/3	0/3	디지털방식 필요시 구입
					수동식 필수 품목	시.도에서 개최하는 대회 운영을 위해 3종 수동식 3개 필수로 변경
높이뛰기 크로스바	3.98 - 4.02m 글라스파이버 2개국(세계육상경기연맹 승인품)의 수입품 5개 필히 구입(1,2종) (크로스바의 끝은 단단하고 매끄러운재질 : 무게 최대 2.0㎏)	15개	15	5	필수 구입	국제 경쟁력을 위해 수입품 구비 항목 추가
장대높이뛰기 크로스바	4.50m(±2㎝) 글라스파이버 2개국(세계육상경기연맹 승인품)의 수입품 5개 필히 구입(1,2종) (바 끝은 단단하고 매끄러운재질 예:플라스틱)	15개	10	3	필수구입	국제 경쟁력을 위해 수입품 구비 항목 추가

5. 합성포장재 육상경기장 공인에 관한 세칙

조항	현행	개정(안)	사유
제6조	합성포장재의 규격과 두께는 다음과 같다. 1) 현행과 같음 2) 트랙 주로의 두께는~ (중략), 합성포장재 두께 포설은 전체기준에 미달되는 두께가 10%를 초과하지 않아야 한다.	합성포장재의 규격과 두께는 다음과 같다. 1) 현행과 같음 2) 트랙 주로의 두께는~ (중략), 합성포장재 두께 포설은 전체기준에 미달되는 두께가 10%를 초과하지 않아야 한다. 단, 미달되는 두께는 13mm 이상의 구간은 10mm 이하일 경우, 20mm 이상의 구간은 16mm 이하이면 안 된다.	평균두께는 규정에 이상이 없지만 특정 지역에 두께미달일 경우 선수들의 부상에 우려가 있어 최소 수치 설정
	단, 3,000mSC의 물웅덩이 바닥은 수면이 시작되는 부분 부터 전체를 25㎜의 두께로 합성 포장재를 포설해야하며, 또한 진행방향 수면 위 1.50m까지도 25㎜의 두께로 포설하여야 한다.	단, 3,000mSC의 물웅덩이 바닥은 수면이 시작되는 부분 부터 전체를 25㎜의 두께로 합성 포장재를 포설해야하며, 또한 진행방향 수면 위 1.50m까지도 25㎜의 두께로 포설하여야 한다. (흘러내림 방지를 위해 경화를 위한 약품 및 제품 등을 섞어서 시공하면 안 된다.)	경사로 인해 경화제 등을 사용하여 착지장소가 다른 지역에 비해 경화가 일찍 일어나 선수들의 부상방지를 위해 내용 추가
제7조	트랙주로의 표식(각종 스타트라인, 테이크오버존, 허들의 위치 등)은 타일을 매설하고 표면에 도포하여 명시한다. 색상은 별첨의 표준표에 의한다.	트랙주로의 표식(각종 스타트라인, 테이크오버존, 허들의 위치 등)은 스포츠 캐빈 안쪽 트랙 표면에 금속 재질의 마름모 모양(◇)으로 매설하고 나사로 고정해야 한다.(스포츠 캐빈에 음각 또는 별도 표기해서는 안 된다.)규격은 별첨의 표준표에 의한다.	타일의 모양, 위치 등이 경기장 별로 상이하여 통일하기 위해 항목 추가 파손으로 인해 재질 변경
제10조	장대높이뛰기의 도움닫기주로는 1~3항 현행과 동일	장대높이뛰기의 도움닫기주로는 1~3항 현행과 동일 4) 도움닫기 주로에는 폴 박스로부터 3m부터 5m까지는 50cm단위, 5m부터 13m까지는 1m 단위의 거리를 표시할 수 있는 마킹을 한다.	선수들의 편의를 위해 마킹 항목 추가

6. 육상경기장에 관한 자료

조항	현행	개정(안)	사유
3)항	앞에서도 설명한 바와 같이 1주거리의 계측점은 안쪽의 연석 높이가 그라운드보다 5㎝~ (중략) 스크래치라인은 존의 가운데 10m의 간격의 평행선으로 그어야 한다.	앞에서도 설명한 바와 같이 1주거리의 계측점은 안쪽의 연석 높이가 그라운드보다 5㎝~ (중략) 스크래치라인은 존의 가운데 10m의 간격의 평행선으로 그어야 한다. 각 스타트라인에는 종목을 다음과 같이 표기해야 한다. 주) 글자의 높이는 5cm 이내	스타트 라인에 종목 마킹 항목 추가
5)항	용기구 검정 및 경기장공인, 포설확인 절차 ① 현행과 같음 ② 경기장 포설확인 신청절차 가) 현행과 같음 나) 토목 후 아스팔트 레벨 자문 - 아스팔트 포설 후 최소 10일 이상의 양생기간을 두고 자문을 신청한다.	용기구 검정 및 경기장공인, 포설확인 절차 ① 현행과 같음 ② 경기장 포설확인 신청절차 가) 현행과 같음 나) 토목 후 아스팔트 레벨 자문 - 아스팔트 포설 후 최소 30일 이상의 양생기간을 두고 자문을 신청한다. - 자문현장에는 신청기관 담당자, 아스팔트 시공업체, 합성포장재 시공업체가 반드시 모두 참석해야 한다.	분쟁을 방지하고자 자문 현장에 발주처와 시공업체 전체 참석을 의무화 하고, 경기장 시공 에 따른 아스팔트 양생기간을 연장 함
	다) 합성포장재 포설 후 확인 -라인마킹 등~ (중략) (현행과 같음)	다) 합성포장재 포설 후 확인 -라인마킹 등~ (중략) (현행과 같음) - 합성포장재 포설확인 신청 시 세계육상연맹 또는 KS에서 인증 받은 규격서를 첨부해야 한다. - 포설확인 이후 변형 등으로 인해 합성포장재에 이상이 있을 경우 1년 이내 재확인을 신청 할 수 있다.	경기장 시공 제품 교차 점검을 위해 규격서 첨부 설치 이후 변형 등으로 인한 재확인 신청에 대한 안내 사항 추가