시설규정 개정 내용

3. 육상경기장 공인에 관한 세칙

제17조 육상경기장 시설 및 경기장 구비 용구 및 기구 현황 (별첨)

품목	규격	1종	2종	3종	비 고	사 유
사진촬영대	높이조절식으로 적재판하중 60㎏ 이상 : 높이 4m 이상	1대	1	0	필수구입	사진판정장치에 기본삼각대 제공으로 항목 삭제
필드경기 결과표시기	- 디지털방식 : 고휘도LED램프(4,500cd 이상 : 칸텔라)를 사용, 표시부는 지면에서 1m 높이 이상 위치, 각 글자크기는 320모듈 이상, 화면크기는 640*1920 이상의 회전식으로 양면 표출이 가능하여야 하며, 전기선이 지지대안쪽으로 연결되도록 제작, 비닐덮개(우천 시 사용) : 3개 포함 * 납품 시 경기장 내 과학계측기(광파)와 연동(유,무선)될 수 있도록 하여야 한다. - 수동식(회전용) : 3개 * 디지털방식 미 구입 시 수동식 6개 구입	3/6	3/6	0/4	디지털방식 필요시 구입	디지털방식은 필요 시 구입으로 항목으로 수동식 3개로 시.도에서 개최하는 대회를 진행하기에는 부족함에 따라 디지털방식 미 구입시에는 수동식 6개 구입으로 변경하고자 함.
					수동식 필수 품목
		디지털방식 구입 시 수동식 3개 구입 수동식만 구입 시 6개 구입
장대높이 뛰기용 폴	(남자) 4.60~5.00/60~80㎏ 글라스 파이버 (여자) 4.20~4.40/55~65㎏ 글라스 파이버	각3개	각3개	0	필수구입	장대 및 혼성경기에 참가하는 선수들을 위해 최소 수량으로 변경하여 필수로 구비하고자 함.
장대높이뛰기 크로스바	4.50m(±2㎝) 글라스파이버 2개국(세계육상경기연맹 승인품)의 수입품 5개 필히 구입(1,2종) (바 끝은 단단하고 매끄러운재질 예:플라스틱)	15개	10	3	필수구입	국제 경쟁력을 위해 수입품 구비 항목 추가
소집실용 앰프	작동과 이동이 용이한 500W이상 유무선 제품 (마이크 유선 1개 / 무선 1개)	1개	1	0	〃	제품의 상세 규격 표기
강철제줄자	30m (KS인증제품)	8개	8	2	필수구입	강철제 줄자가 불량이 많아 KS인증제품으로 구매하는 것으로 변경.
강철제줄자	50m (KS인증제품)	4개	4	2	필수구입
강철제줄자	100m (KS인증제품)	5개	5	1	필수구입
전기연결선 (릴선, 멀티탭)	*릴선 100m : 5개, 50m : 15개 *멀티탭 : 10m(5구) 20개 (개벌 절전 스위치식 KS인증 제품)	20 /20	20 /20	20 /20	필수구입	화재예방등을 위해 개별스위치 식으로 변경.
선수용 벤치	긴의자 4-5인용 (가볍고 견고한 재질) (접의자로 대체 가능 : 1종 120개 / 2종 120개 / 3종 50개)	40개	40	10	필수구입	용이하기 위해 개별 접의자 항목 추가
마라톤	* 경기용품
마라톤 거리표식	관문용 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40km 180×90 A형 철제 입간판(양면) 8개 1조	필요시 구입 (전국체육대회 개최지는 필수품목)				실제 사용하는 제품으로 규격 변경
	중간지점 21.0975km 180×90 A형 철제 입간판(양면) 1개 1조
	반환점 180×90 A형 철제 입간판(양면) 필요량
음료수/스펀지 공급소, 위치 표식	7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5km 180×90 A형 철제 입간판(양면) 7개 1조
마라톤용 기구	접긴 테이플 60㎝×180㎝ 30개
마라톤용 기구	비닐테이블보 70㎝×190㎝ 백, 적, 황 각 10매 1조					미사용으로 삭제
마라톤용 기구	철 접의자 : 100개
마라톤용 기구	대형 주전자 : 10개					미사용으로 삭제
마라톤용 기구	대형 플라스틱 물통 : 30개
마라톤용 기구	스펀지 5㎝×7㎝×10㎝ : 1,000개					미사용으로 삭제
마라톤용 기구	종이컵 : 1,000개					미사용으로 삭제

경기장 구비 용구 및 기구 현황표 경기용품/ 일반용품 분리 운영 (별첨)

※ 사유 : 용구 및 장비 관리의 효율성과 각종경기대회 시 소모품 등으로 인해 추가 구입의 용이함을 위해 경기용품과 일반용품을 분류 하여 관리하고자 함.

1) 경기용품

- 일반용품으로 분류 한 품목 외 기존 용품을 경기용품으로 분류

2) 일반용품

품명	내 용	1종	2종	3종	비고
우천 시 선수대피소	조립이동식 알루미늄제품 3m×6m : 15개, 3m×3m : 5개, 3종 : 3m×6m : 10개	20대	20	10	필수구입
접긴 테이블	60㎝×180㎝	40각	40	10	〃
접의자		100각	100	20	〃
선수용 옷 바구니	손잡이 있는 것	300개	300	150	〃
소집실용 앰프	작동과 이동이 용이한 500W이상 유무선 제품 (마이크 유선 1개 / 무선 1개)	1개	1	0	〃
합성수지 줄자	100m, 50ｍ 각 1개 1조	3조	3	1	〃
전자저울	10㎏ 이하 투척용 기구 계측용(단위 1g)	1대	1	1	〃
비(소모품)		6개	6	3	〃
삽	토사용 3평	5개	3	2	〃
강철제줄자	30m (KS인증제품)	8개	8	2	〃
강철제줄자	50m (KS인증제품)	4개	4	2	〃
강철제줄자	100m (KS인증제품)	5개	5	1	〃
메가폰	핸드마이크	7개	7	3	〃
선수용 벤치	긴의자 4-5인용 (가볍고 견고한 재질) (접의자로 대체 가능 : 1종 120개 / 2종 120개 / 3종 50개)	40개	40	10	〃
경기결과 게시판	90㎝×180㎝ (이동용 바퀴부착)	2대	2	0	〃
선수유도 안내판	30㎝×40㎝ 화이트보드, 손잡이부착	10대	10	5	〃
비치파라솔	원형 탁자 부	40조	40	10	〃
비옷	(판초 100, 상하의 100)	200벌	200	200	〃
우천 시 기록용 상자	40㎝×15㎝×25㎝×30㎝ 투명한 아크릴판	10개	10	0	〃
전기연결선 (릴선, 멀티탭)	* 릴선 100m : 5개, 50m : 15개 * 멀티탭 : 10m(5구) 20개 KS인증	20 /20	20 /20	10 /10	〃
감찰원용 의자	접의자(플라스틱), 낚시용의자 제외	50개	40	20	〃
물뿌리개	10ℓ	3개	1	1	〃
발구름판 대체용 공구	12벤치, 멍키스패너, 전동식 파이프렌치, 복스스패너, 자, 깍기, 톱, +자, 드라이버, 커터칼(大), 전동식 대패 각 1개씩	1조	1	1	〃
투척용 발닦게 매트	50㎝×100㎝	6장	6	4	〃
라바콘A	높이 60㎝ 이상(연질)	500개	500	200	〃
라바콘B	높이 30㎝ 이상(연질)	300개	300	150	〃

4. 로드레이스 코스 및 로드경보경기 코스공인에 관한 세칙

현 행	개 정(안)	비 고
제6조 로드레이스 코스 또는 로드경보경기 코스의 공인을 ~중략 1) ~ 6) 중략	제6조 로드레이스 코스 또는 로드경보경기 코스의 공인을 ~중략 1) ~ 6) 중략 [주] 육로를 통해 이동이 불가할 경우 신청기관에서 존스카운터 설치 가능한 실측용 자전거 2대를 제공해야 한다.	육로를 통해 장비를 운반 하기 힘든 경우를 대비 하여 규정 신설

5. 합성포장재 육상경기장 공인에 관한 세칙

현 행	개 정(안)	비 고
제6조 합성포장재의 규격과 두께는 다음과 같다. 1) 중략 2) 중략 [주] 트랙 주로의 두께 측정은 달리는 방향으로 10m 간격으로 홀수 짝수 레인을 교차하며 두께를 측정한다. 제7조 ~제 11조 중략	제6조 합성포장재의 규격과 두께는 다음과 같다. 1) 중략 2) 중략 [주1] 트랙 주로의 두께 측정은 달리는 방향으로 10m 간격으로 홀수 짝수 레인을 교차하며 두께를 측정한다. [주2] 25mm 시공 구간은 단일(1장)로 시공하거나, 두 장을 덧 붙여서 시공할 경우 접착제는 연질 성분으로 시공하고 접착제 사용으로 인해 탄성 유지에 방해가 되면 안 되며, 시공 후 탄성과 두께는 세계육상연맹 또는 KS인증 기준에 미달 되서는 안 된다. 제7조 ~제 11조 중략 [주] 도움닫기 주로 20mm 시공 구간은 단일(1장)로 시공하거나, 두 장을 덧 붙여서 시공할 경우 접착제는 연질 성분으로 시공하고 접착제 사용으로 인해 탄성 유지에 방해가 되면 안 되며, 시공 후 탄성과 두께는 세계육상연맹 또는 KS인증 기준에 미달 되서는 안 된다.	20mm,25mm 구간의 경우 시공법에 따라 접합 부위의 강도가 다를 경우가 많아 오차 범위를 줄이 고자 해당 규정 신설.

6. 육상경기장에 관한 자료

5) 용기구 검정 및 경기장공인, 포설확인 절차

현 행	개 정(안)	비 고
① 중략 ② 경기장 포설확인 신청절차 가) 중략 나) 중략 다) 합성포장재 포설 후 확인 - 라인마킹 등 육상경기장과 용기구 및 장비 규칙 제1장 제1조 (1) 종합경기장 종별규정 참조 - 덧씌우기 경우 시공 전·후 자문(확인)을 받은 후 포설 라) 중략 마) 중략 ③ 중략	① 중략 ② 경기장 포설확인 신청절차 가) 중략 나) 중략 다) 합성포장재 포설 후 확인 - 라인마킹 등 육상경기장과 용기구 및 장비 규칙 제1장 제1조 (1) 종합경기장 종별규정 참조 - 덧씌우기 경우 시공 전·후 자문(확인)을 받은 후 포설 - 포설확인 신청 시 KS 인증기관을 통해 현장 점검 실시(신설, 덧씌우기, 보수경기장) ※ KS 인증기관 검사 내용 · 충격흡수성, 미끄럼 저항, 수직방향 변형 (신청기관에서 일자에 맞춰 KS인증업체로 점검 신청) 라) 중략 마) 중략 ③ 중략	제품 시공에 따른 정밀 한 확인을 위해 KS인증기관을 통해 현장에서 확인 하고자 함.